**Смета**

**Материалы для монтажа:**

**Короб камина:**

1. Профиль стойка 50х50 – 32шт. – 6720р.
2. Профиль направляющий 50х40 – 20шт. – 4200 р.
3. ГВЛ 12мм - 12 шт. – 9600р.
4. Крепеж – 3000р.
5. Вата базальтовая фольгированная – 5 уп. – 20000р.
6. Скотч фольгированный 5шт. – 2500р.
7. Решетки 35х20см. – 2шт. – 5000р.
8. Решетки 18х7см. – 2шт. – 3000р.
9. Суперизол 30мм 4шт. – 16000р.
10. Кирпич для основания 30 шт. – 1500р.
11. Песчано-цементный раствор 1м. – 400р.

Итого: 71 920 р.

**Дымоход:**

1. Переходник 200(папа)/220(мама)мм 1шт. – 2500р.
2. Отвод 90гр. D200мм. 1шт. – 1695р.
3. Труба телескопическая D200мм. 1шт. – 1431р.
4. Герметик термостойкий 1шт. – 300р.
5. Суперсил 2м. – 2000р.
6. Крепеж – 500р.
7. Гофрированная труба для подключения воздуха на горение – 1м. – 300р.
8. Хомут 2шт. – 100р.
9. Переходник универсальный 1шт. – 2500р.

Итого: 11 326 р.

**Работа:**

1. Установка и регулировка топки – 8000р.
2. Подключение топки к дымоходу – 6850р.
3. Монтаж короба камина термопакет – 50000р.
4. Монтаж основного короба с полками – 50000р.
5. Подключение воздуха на горение - 6000р.
6. Подготовка основания под топку – 6000р.

Итого: 126850р.

Доставка: 4500р.

Разгрузка: 3000р.

Транспортные расходы: 5000р.

**Итого по смете: 222 596 р.**

**Для заказчика:**

1. **Убрать из шахты горючие материалы вблизи дымохода**
2. **Уточнить расположение светильников в коробе камина**
3. **Обратить внимание!!! В стене за камином проложены провода для кондиционера, желательно их демонтировать.**